亚银不干胶标签纸是一种高分子材料，聚苯二甲酸乙二醇酯是一种高分子材料。 哑银不干胶也叫消银龙，哑白又名珍珠龙，主要特性是撕不破，防水，防酸，防碱，材质较硬。胶性特别强。搭配相应碳带打印，标签耐磨擦，抗刮。 哑银龙具有较好硬脆性，其常见颜色有亚银色,亮银色,厚度分有50番(1 番=1um)、25番、75番、100番、 200番等规格。

由于哑银材料优良的介质性能，具有良好的防污、防刮、耐高温等性能，它被广泛应用于多种特殊场合，如手机电池标签、电器标签、设备标签等。另外，消银龙纸具有较好的天然可降解性，已日益引起生产厂家的重视。

哑银是经适印处理的亮银聚酯薄膜面材组成。标签适用于商标标贴（条形码标签和功率标牌、财产标识和资产标签、警告说明和维修标签铭牌等用途），是由亮龙或哑龙面材；水性胶或油性胶；黄厚度、白底、格底组成。具有优异的抗撕裂耐高温稳定性；与适合的ST碳带匹配具有良好的化学腐蚀性能；适合制成各种耐久性标签。选择适当的色带，还可进行热转移打印